Видео с 00:13:00

Конфигурирование динамического протокола EIGPR

Укажем все сети которые подключены на прямую к роутеру А

**Route A**

router eigrp 200

network 172.16.0.0

network 172.16.5.4

network 172.16.5.0

**Route B**

router eigrp 200

network 172.16.5.4

network 172.16.1.0

**Route С**

router eigrp 200

network 172.16.5.0

network 172.16.2.4

network 172.16.5.8

**Route E**

router eigrp 200

network 172.16.3.0

network 172.16.5.8

network 172.16.5.12

**Route D**

router eigrp 200

network 172.16.4.0

network 172.16.5.12