Пропишем статические маршруты между внешними сетямиy на роутерах R0, R1 и R2

**На роутере R1**

(с роутера 1, получить доступ к сети 172.16.0.0 с маской 255.255.255.252, через порт s2 172.16.1.1 маршрутизатора R0)

**ip route 172.16.0.0 255.255.255.252 172.16.1.1**

**На роутере R2**

(с роутера 2, получить доступ к сети 172.16.1.0 с маской 255.255.255.252, через порт E1 172.16.0.1 маршрутизатора R0)

**ip route 172.16.1.0 255.255.255.252 172.16.0.1**