**Route A**

enable

config t

access-list 1 deny 172.16.4.0 255.255.255.0

access-list 1 deny 172.16.3.0 255.255.255.0

interface s2/0

ip access-group 1 in

**Route A**

access-list 2 deny 172.16.1.0 255.255.255.0

interface s2/0

ip access-group 1 out

Настраиваем расширенный список доступа

**Route E**

access-list 1 deny eigrp 172.16.5.8 0.0.0.3 any

interface s3/0

ip access-group 1 in